**роликоопоры желобчатые**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | B ≥ 1200α = 15°, 20°, 30°, 45°Для роликов: ∅89; ∅102; ∅108;∅127; ∅133; | **ЗАКАЗЧИК** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 01 |
| **B** | **D** | **α** | **H** | **A** | **LОСН** | **L** | **L1** | **l2** | **d** | **c** | **M** | **M1** | **n** | **k** | **P** | **SП** | **Кол-во** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |