**роликоопоры желобчатые**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | B ≥ 1200ммα = 15º, 20°, 30°, 45ºДля роликов: ∅127; ∅133; ∅159 | **ЗАКАЗЧИК** |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
| 00 |
| **№ исп.** | **D** | **a°** | **B** | **H** | **H1** | **A** | **Lосн** | **M** | **M1** | **n** | **k** | **P** | **S** | **L** | **L1** | **L2** | **L3** | **d** | **c** | **Кол-во** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |